**Использование проекционного оборудования в аудиториях.**

Аудитории в Академии оснащены проекторами и маркерными досками.

В каждой аудитории рядом со столом преподавателя расположены белый короб с розетками питания и розетками (или выходящими из короба кабелями) для подключения ноутбука/моноблока к проектору. По умолчанию, в каждой аудитории, оснащенной проектором и моноблоком, моноблок подключен к проектору кабелем HDMI. Раскоммутация оборудования запрещена. Вход в операционную систему осуществляется по личному логину преподавателя.





* Разъем VGA для подключения кабеля VGA-VGA
* Разъем HDMI для подключения кабеля HDMI-HDMI  [](http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://video03.ru/published/publicdata/VIDEORU2VIDEO/attachments/SC/images/Male_VGA_connector.jpg&uinfo=sw-2003-sh-982-fw-1778-fh-598-pd-1&p=3&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC%20vga&noreask=1&pos=116&rpt=simage&lr=213)

HDMI VGA

Для использования проектора, подключенного к моноблоку в аудитории:

1. Включите моноблок. Кнопка питания находится с правой стороны за экраном.
2. Нажмите кнопку включения на пульте управления проектором.
3. Выберите автоматический поиск источника сигнала (кнопка «Source Search» на пульте) если изображение на проекторе не появилось.
4. Для выключения проектора нажмите 2 раза красную кнопку на пульте.

* Вы можете так же включить вывод изображения с компьютера или со своего ноутбука комбинацией клавиш  + Р переключив режим отображения на «Повторяющийся».
* На ноутбуках так же возможен вариант переключения вывода изображения клавишами Fn + 

По возникающим проблемам в аудиториях вы можете писать на почту [hekpdesk@ranepa.ru](mailto:hekpdesk@ranepa.ru)