**Инструкция по подключению проектора и интерактивной доски в аудиториях с оборудованием, расположенным на преподавательском столе**

Перечень устройств преподавательского стола:

-ПК;

-VGA-кабель для подключения ноутбука;

- USB-кабель;

-пульт управления (пульт управления проектором);

Для использования проектора:

1. нажмите на **пульте управления проектором**, встроенном в столе преподавателя, кнопку **вкл**., подождите немного, пока проектор разогреет лампу.
2. при использовании ПК включите его, дождитесь загрузки системы, нажмите Ctrl+Alt+Del и введите общие данные (пользователь **Teacher**, пароль: **password**), либо личные (если таковы имеются).
3. подсоедините VGA-кабель на преподавательском столе к VGA-порту ноутбука и для вывода изображения через проектор нажмите кнопку выбора источника на пульте управления проектором**.**
4. для прекращения вывода изображения с ноутбука нажмите повторно на кнопку на пульте управления проектором.
5. для **выключения** проектора нажмите и удерживайте кнопку **вкл/выкл**. - изображение на доске пропадет, а кнопка питания на пульте начнет мигать. Подождите немного, проектор охлаждает лампу. Через некоторое время проектор выключится, и пульт на столе преподавателя отключится.

**Примечание:** Выбор источника сигнала происходит нажатием кнопок под каждой пиктограммой. Для вашего настольного компьютера это будет кнопка 2. Для прекращения работы источника сигнала нажмите повторно на кнопку **2**. Для вашего ноутбука это будет кнопка 3. Для прекращения работы источника сигнала нажмите повторно на кнопку **3**.