**Использование проекционного оборудования в аудиториях**


Большая часть учебных аудиторий в 1 и 6 корпусе оснащены проекторами и маркерными досками.

В каждой аудитории рядом со столом преподавателя расположены 3 провода для подключения переносных компьютеров (ноутбуков) к проектору

2 с разъемами VGA [](http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://video03.ru/published/publicdata/VIDEORU2VIDEO/attachments/SC/images/Male_VGA_connector.jpg&uinfo=sw-2003-sh-982-fw-1778-fh-598-pd-1&p=3&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC%20vga&noreask=1&pos=116&rpt=simage&lr=213) и 1 с разъемом HDMI 

Для использования проектора:

1. Получите пульт управления у коменданта корпуса (1-1117, 6-1172).
2. Подключите один из проводов к существующему разъему на переносном компьютере.
3. Нажмите красную кнопку включения на пульте управления проектором.
4. Выберите источник сигнала (кнопка «Source Search» на пульте).
5. Выберите пункт меню «Пуск» -> «Все программы» -> «Стандартные» -> «Подключение к проектору».



1. Для выключения проектора нажмите 2 раза красную кнопку на пульте.
2. Сдайте пульт коменданту.